

**Ghid de update Firmware Router D-link DWR-921**


1. Se conectează calculatorul/laptopul la router prin cablu de rețea (RJ45)
2. Seaccesează interfațadeadministrarerouterutilizândadresa[http://192.168.0.1](http://192.168.0.1/)




1. Informațile de logare sunt: user: **admin**; password: **nu se completează**
2. După logarea în interfața de administrare se accesează meniul “**TOOLS**” unde în partea lateral stângaalegemmeniul“**FIRMWARE**”.



1. În fereastra principală, în sectiunea “ **FIRMWARE UPGRADE**”, selectăm tabul **“ Choose File**” pentru a selecta fișierul ( descărcat de pe oriunde.net) ce conține upgrade-ul de firmware.



1. Dupăce am alesfișierul **“20140917\_D-link\_DWR-921B1\_V2.02b08.bin”** apăsăm butonul“Upgrade”.



1. În acest punct începe procesul de upgrade, proces pe durata căruia nu facem nicio modificare. Dupăterminarea procesuluivom primi un mesaj de confirmare a instalării upgrade-ului de firmware.
2. După terminarea upgrade-ului intrăm în interfața de administrare la „**Tools**”, meniul

„**System**” și alegem optiunea „**Restore to Default**”

